|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. имер | Кол-во |
| 1 | Кабель | **Кабель ВБбШв 4\*240 мм2** Номинальная частота кабеля: 50 Гц Испытательное напряжение: на 0,66 кВ – 3 кВ, на 11 кВ – 3,5 кВ Диапазон температур:- 50ºС - +50ºС Относительная влажность: не выше 98% Минимальная tºС монтажа без предварительного прогрева:-15ºС Максимальная tºС нагрева во время эксплуатации: 70ºС Предельно допустимая tºС нагрева медных во время короткого замыкания: 160ºС Технический вес 1 метра кабеля ВбБшв 4х240:10,406 кг. Диаметр кабеля: 50,3 мм Срок эксплуатации кабеля: 30 лет | м | 690 |
| 2 | Труба | Труба ПНД -110 Класс. СЛ. средне-лёгкий Толщина стенки. 4,2 миллиметров Диаметр наружный. 110 миллиметров | м | 630 |
| 3 | Муфта | Муфта кабельная 4ПСТ-1-150/240-Б ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86 | шт | 8 |
| 4 | Щит | ШРС 1-22 УЗ, размеры ; 1600\*700\*350 металлический | шт | 2 |
| 5 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель ВА-57-39 -34-0010 I-400A | шт | 4 |
| 6 | Предохранитель | Предохранитель ППН-250а | шт | 60 |
| 8 | Счётчик | Счётчик трёх-фазный РиМ 489,03 | шт | 4 |

Ведомость материалов